## Pilas

De 3.7V 2900 mAh 18680 samsung rechargeable // INR 18650-29E

Referencia de pilas: si por ejemplo es 3.7V 3800mAh **2C**

2C es la velocidad de la carga de la batería. Podemos cargarla a 2 x 3800mA = 7.6A. ese sería su amperaje máximo de carga.

A veces hay otro número similar a la descarga.

Hay pilas de 1.2V

Hay pilas de polímero de Litio, con cargador especial.

## Motores

→ Momento de fuerzas (par de giro) por velocidad angular, y por otra parte Pot = IV, eléctrica. Si V=cte, debo poder proporcionar I para mantener un par de giro a una velocidad.

## Placas

Picoboard for Scratch

Arduino Sensor Shield.

## Direcciones

teclasueltas.com

Solectro Shop. “Margarita” 628 879754 - [contacto@solectroshop.com](mailto:contacto@solectroshop.com)

## LEDS

LEDs smd de colores ws2812b paneles.

http://www.raspiviv.com/