1. Taladro del pulsador de luces, transversal al eje de luces - cables UC
2. Soldadura y colocación de LEDS: ¿palito pinchito o similar ?
3. Soldadura y colocación del pulsador
4. Atornillar las abrazaderas ANTES DE…
5. Colocar cables lado derecho (ojo, tapa)
   1. Tres pulsadores: el de intermitente derecho, el de freno y el de las luces (6 cables)
6. El del lado Izquierdo (ojo, tapa)
   1. Dos leds: intermitentes izquierdo y derecho
   2. Un pulsador: intermitente izquierdo.